**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 09.12.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** |  **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 6,9 | 793 | 27,5 | 0,35 | 0,19 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność** **Legionella** | 0 jtk/100 mlNie wykryto0,36 NTU--------------  | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100 ml1,3 mg/l---------------------------------------------- |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 14,2 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | -------------------------------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | ---------------< 0,50 mg/l--------------------------- --------------  |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | **---------** | **----------** | **--------** | **--------** | **----------** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | -------------------------------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność** **Azotany****Chloroform Suma THM**  | ----------------------------------------------------------- -------------- |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2**  | 7,0 | 786 | 34,1 | 0,2 | 0,15 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella**  | 0 jtk/100ml0 jtk/100ml0,21 NTU------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100ml**4,4 mg/l**-------------------------------- ----------------  |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej**  | **------------------- ------------------** |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,1 | 781 | 29,8 | 0,35 |  0,24 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | 0 jtk/100 mlNie wykryto0,19 NTU----------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Suma THM Chloroform**  | 0 jtk/100 ml< 0,50 mg/l------------------------------- ---------------- |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,0 | 789 | 31,2 | 0,73 |  0,20 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność Legionella** | 0 jtk/100 mlNie wykryto0,29 NTUNie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100 ml0,96 mg/l-------------------------------- ---------------- |