**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 14.11.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** | **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** | | | |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 6,9 | 756 | 26,6 | 0,72 | 0,22 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml  Nie wykryto 0,17 NTU nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml  < 0,50 mg/l  < 0,89 mg/l  0,0087 mg/l  0,0087 mg/l | |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 14,7 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | -------------- -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | --------------- 3,5 mg/l < 0,89 mg/l -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | 7,1 | 757 | 35,2 | 0,84 | 0,18 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml 0 jtk/ ml 0,26 NTU nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l 1,4 mg/l 0,019 mg/l 0,019 mg/l | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2** | 7,1 | 756 | 35,3 | 0,84 | 0,18 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml -------------- 0,27 NTU nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l < 0,89 mg/l 0,017 mg/l 0,017 mg/l | |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej** | **------------------- ------------------** | |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,1 | 754 | 32,7 | 0,36 | 0,21 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml Nie wykryto  0,13 NTU nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Suma THM Chloroform** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l 3,1 mg/l  0,0026 mg/l 0,0026 mg/l | |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,1 | 774 | 33,0 | 0,34 | 0,20 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność Legionella** | 0 jtk/100 ml Nie wykryto  0,28 NTU  Nie wykryto | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l 0,21 mg/l 0,011 mg/l 0,011 mg/l | |