**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 17.12.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** | **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** | | | |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 7,0 | 80,3 | 27,7 | 0,34 | 0,17 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml  ------------- ------------- ------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml  --------------  --------------  --------------  -------------- | |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 15,7 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | -------------- -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | --------------- 0,78 mg/l -------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | 7,0 | 774 | 34,4 | 0,86 | 0,21 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/ 100 ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/ 100 ml  **5,4 mg/l** --------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2** | 7,0 | 774 | 34,3 | 0,87 | 0,21 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/ 100 ml **4,9 mg/l** ------------- ------------- ------------ | |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej** | **------------------- ------------------** | |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,0 | 783 | 33,6 | 0,37 | 0,23 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml ----------------  ----------------- ---------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Suma THM Chloroform** | 0 jtk/100 ml --------------- ---------------  ---------------- --------------- | |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,1 | 778 | 32,8 | 0,73 | 0,19 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność Legionella** | 0 jtk/100 ml ----------------  ----------------  ---------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l --------------- ---------------- --------------- | |